***ПОВІДОМЛЕННЯ***

***про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря***

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інтеркоалінком» (ТОВ «Інтеркоалінком»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 43901391.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання:* Україна, 26300, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон, вул. Автомобілістів, буд.1, контактний номер телефону: +38 (098) 254-97-57, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: interkoalincom@ukr.net.

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:* Україна, 84102, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Машчерметовська, буд. 17.

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкта ІІІ групи.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:* згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» ТОВ «Інтеркоалінком» підлягає оцінці впливу на довкілля, пройдено процедуру з ОВД (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності – 202331510477) та отримано позитивний Висновок з ОВД № 21/01-202331510477/1 від 15.12.2023 р.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):* Діяльність ТОВ «Інтеркоалінком» полягає в механічній переробці кам’яного вугілля з метою отримання вугілля різних марок та виготовленні паливних брикетів з вугільної сировини. Готовою продукцією є кам’яне вугілля марок ДГ, Г, ГЖП, Ж, ГЖ, Д, Т, А та паливні брикети з вугільної сировини.

Загальний обсяг переробки кам’яного вугілля на рік становить 43 000 т. Готовою продукцією є вугілля різних марок та паливні брикети з вугільної сировини. Вихід готової продукції всього на рік – 38 700 т різних марок вугілля та 760 т паливних брикетів.

На об’єкт кам’яне вугілля завозиться автотранспортом та розвантажується на склад. Далі ковшовим навантажувачем подається за допомогою живильника ПЛ-800-2,5 до універсального бункеру БПУ-8. Наступний етап – транспортування вугілля транспортерними стрічками КЛ-600 до інерційного гуркоту ГІЛ-32 для розподілу вугілля по фракціям (фракції вугілля встановлюються в залежності від попиту на нього). Після гуркоту, вугілля розвантажується транспортерними стрічками КЛ-600 на склад, в залежності від фракції.

Вугільні брикети виготовляються методом пресування з дрібної фракції вугілля. Спочатку вугілля проходить операцію подрібнення в дробарці молотковій ДМ-1, при цьому допускається максимальна крупність фракції 3 мм, далі змішування для отримання однорідної суміші із подрібненої сировини із додаванням води у змішувачі примусової дії СПД-300 у кількості 200 кг на 1 т паливних брикетів та подача підготовленої суміші в прес шнековий ПБЕ-219 для отримання сформованого брикету діаметром від 4 до 100 мм або іншої форми. Для видалення первинної вологи та подачі до сушки використовується конвеєр охолодження КО-1/600. Для остаточної сушки брикету застосовується сушарка конвеєрна електрична СК-1/600/7000. Фасування брикету відбувається у мішки або біг-беги. Для перевантаження вугілля на всіх етапах його переробки застосовуються конвеєри стрічкові КЛ-600-4,5.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,9244 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:* не встановлюються для об’єкту ІІІ групи.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів:* не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів*: об’єкт новостворений, заходи не встановлювалися.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

*Із зауваженнями та пропозиціями щодо наміру отримання дозволу на викиди* по зазначеному промисловому майданчику звертатись до Донецької обласної державної адміністрації (84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, телефон – +38 (06264) 2-04-55, e-mail: donoda@dn.gov.ua).

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.